Номер Машины: ­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер перевозки: ­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия водителя: ­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Проверить** | **Замечание** |
|  | **Генепатор не запускается** |  |
| □ | Топливо в баке | заправить |
| □ | Ручным генипатором | 3-5 минут подонреть |
| □ | Автоматический генератор энергии  Если на дисплее появляются аварийные сигналы  показать: удалить все | нажимайте кнопки:  Ввод, оповещение, ввод, оповещение и т. д.  Пока не перестанет отображаться тревога |
| □ | Батарея не исправна | Прикурить Батарею 12 Volt (только одной батарей от груговика( |
|  |  |  |
|  | **Холодильние на контейнере не работает** |  |
| □ | Резетка подключена к гениратору | Подключить кабель от рефрижератора к генератору |
| □ | Поврежден кабель ? |  |
| □ | Проверьте переключатель FI на электрогенераторе. | Выключите автоматический выключатель на генераторе |
| □ | Проверить предохранители на холодильнике,если возможно |  |
|  |  |  |

Примечания: \_\_\_\_­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

­­­­­ ­­­­­\_\_\_\_­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись