Kennzeichen : ­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prüfdatum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Speditionsnr. : ­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Name : ­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **prüfen** | **Bemerkung** |
|  | **Stromerzeuger springt nicht an** |  |
| □ | Diesel im Tank | tanken |
| □ | Bei manuellem Stromerzeuger | 3-5 min. vorglühen |
| □ | Automatischer Stromerzeuger  Wenn im Display Alarme an-  gezeigt werden: alle löschen | Druckknöpfe betätigen:  Enter, Alarm, Enter, Alarm etc.  Bis kein Alarm mehr angezeigt wird |
| □ | Batterie defekt | Batterie überbrücken  12 V (nur eine Batterie vom LKW) |
|  |  |  |
|  | **Kühlmaschine am Container läuft nicht** |  |
| □ | Stecker am Stromerzeuger ange-  schlossen? | Kabel vom Reefer mit dem Stromerzeuger verbinden |
| □ | Kabel der Kühlmaschine beschädigt? |  |
| □ | FI – Schalter am Stromerzeuger prüfen | Schutzschalter am Stromerzeuger umlegen |
| □ | Sicherungen an Kühlmaschine prüfen  falls möglich und Sicherungszugang unversiegelt |  |
|  |  |  |

Bemerkungen: \_\_\_\_­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

­­­­­ ­­­­­\_\_\_\_­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Unterschrift